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	Конструктивне виконання:
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	Ємність АКБ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	без АКБ
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33 А/год
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	ШОС-А-050
	40 А/год
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	ШОС-А-100
	100 А/год
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	Термін служби АКБ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 років
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	12 років
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	15 років
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	Вихідна напруга постійного струму
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	Сумарний струм навантаження споживачів секцій постійного струму:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15 А (Випрямлячі 2.0 кВт, 2 шт)
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	ШОС-А-050
	20 А (Випрямлячі 2.8 кВт, 2 шт)
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	ШОС-А-100
	30 А (Випрямлячі 2.0 кВт, 4 шт)
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	40 А (Випрямлячі 2.8 кВт, 4 шт)
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	50 А (Випрямлячі 2.0 кВт, 6 шт)
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	ШОС-А-100
	60 А (Випрямлячі 2.8 кВт, 6 шт)
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	ШОС-А-200
	80 А (Випрямлячі 2.8 кВт, 8 шт)
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	Кількість автоматичних вимикачів секцій постійного струму:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ШОС-А-050
	2÷16
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	ШОС-А-100
	2÷32
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	Резерв
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	Схема захисту АКБ від глибокого розряду:
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	Схема обігріву шафи:
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	Джерело живлення кіл оперативного блокування  роз'єднувачів (220 В, 1 А):
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	1 секція (1EB)
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	2 секції (1EB, 2EB)
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	Вхідна напруга кіл живлення змінного струму:
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	Схема АВР кіл живлення змінного струму:
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Кількість та номінальний струм автоматичних вимикачів секцій постійного струму:
	Іном, А
	4
	6
	10
	16
	25

	Кількість вимикачів 1 секції
	
	
	
	
	

	Кількість вимикачів 2 секції
	
	
	
	
	



Додаткова інформація.
	№
п/п
	Найменування
	Значення

	
	Конструктивне виконання
	

	1
	Заведення кабелів зовнішніх підключень:
(Знизу, зверху, знизу і зверху)
	

	2
	Наявність кабельного цоколя:
(Ні, Так)
	

	3
	Ступінь захисту:
(IP21, IP54)
	

	
	Акумуляторна батарея
	

	4
	Рекомендований виробник, та тип АКБ:
	

	
	- назва фірми виробника
	

	
	- тип АКБ
	

	
	Додаткові опції
	

	5
	Наявність та кількість джерел "миготливого" світла:
(Ні, 1, 2)
	

	6
	Наявність захисту від імпульсних перенапруг вхідних кіл змінного струму:
(Ні, Так)
	

	7
	Додаткові вольтметри контролю напруги на секціях постійного струму:
 (Ні, Так)
	

	8
	Наявність резервного вольтметру для контролю опору ізоляції:
  (Ні, Так)
	



По узгодженню з Замовником в схемі шафи можуть бути передбачені додаткові опції, не вказані в бланку замовлення.
Габаритні розміри (ШхВхГ):
- ШОС-А-050 – 600(800)×2200×645;
- ШОС-А-100 – 1250(1450)×2200×645;
- ШОС-А-200 – 1850(2250)×2200×645. 


	
	Назва фірми замовника:
	

	
	
	

	
	Адрес, телефон:
	

	
	
	

	
	Контактна особа:
	

	
	
	





Технічна підтримка:
www.evartis.com.ua
З питань технічної підтримки звертатись: support@evartis.com.ua




